|  |  |
| --- | --- |
| **Adayın Adı ve Soyadı:** |  **Sınav Tarihi:** |
| **T.C. Kimlik No:** |  **Sınav Süresi: En fazla** 4 saat |
| **Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez:** |  **Sınav Başlama Saati:** |
| **Ölçme ve Değerlendirme Yeri:** |
| **Uygulama Sorusu: İş resmi verilen kontrplak üzerine kapitone döşeme işini yapınız** |
| **A.(ÖN HAZIRLIK)** | **Değerlendirme****Puanı** | **Aldığı Puan** |
| ISG kurallarına uyar | 3 |  |
| Uygulama aşamasında gerekli olan kişisel koruyucu ve donanımları kullanır | 4 |  |
| Makine ve aletlerin, emniyet kurallarına uygun olarak çalıştığını kontrol eder. | 5 |  |
| İş resmine uygun malzeme ve aksesuar seçimi yapar  | 4 |  |
| Uygulaması yapılacak işin malzemelerini üretime hazır hale getirir. | 4 |  |
| **B.(UYGULAMA)** |  |  |
| İş resmine uygun olarak parça kesim listesini oluşturur. | 5 |  |
| Üretim planlamasına uygun olarak iş akış şemasını oluşturur | 5 |  |
| Kontrplak üzerine kapitone yerlerini markalar | 10 |  |
| Dolgu gereci veya sünger yerleştirip tespit eder | 4 |  |
| Astar kumaşı yerine tespit eder | 4 |  |
| Kapitone dikiş deliklerini markalar ve dikiş deliklerini deler | 4 |  |
| Yüz kumaşını markalar, yüz kumaşına kapitone dikişini yapar ve dikiş iplerini gerdirir düğmelerini takar | 12 |  |
| Yüz kumaşını kontrplağın arkasına tespit eder | 4 |  |
| El aletleri ve takımlarını uygun bir şekilde kullanır | 4 |  |
| İş resmine uygun montaj işlemini yapar | 4 |  |
| İş resmine uygun son ölçülendirme işlemini ve kontrolünü yapar | 4 |  |
| **C. (UYGULAMA SONRASI)**  |  |  |
| İşin, iş resmine uygunluğunu kontrol eder. | 4 |  |
| İşin üretim sonrası kalite kontrolünü yapar. | 4 |  |
| Kullanılan makine ve aletleri, iş bitiminde temizler, el takım ve aletlerini yerine yerleştirir | 3 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği şartlarını gözeterek çalışma alanını temizleyip, düzenlemesini yapar. | 3 |  |
| Fire olarak artan malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma işlemlerini yapar. | 3 |  |
| Çalışanların güvenlik ve sağlığına zarar verebilecek atık maddelerin ayırma işlemlerini yaparak belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar.(Vernik, tiner vb) | 3 |  |
| **TOPLAM** | 100 |  |
| **Notlar / Görüşler:** |
| **Sınav Değerlendiricisinin Adı Soyadı İmza:** |

**\* Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.**

**\*\* Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.**

|  |
| --- |
| **İSG MALZEMELERİ LİSTESİ****Aday tarafından temin edilecektir.)** |
| 1. İş elbisesi
 |  |  |  |
| 1. Kulaklık
 |  |  |  |
| 1. Toz maskesi
 |  |  |  |
| 1. Koruyucu gözlük
 |  |  |  |
| 1. Eldiven
 |  |  |  |
| 1. İş ayakkabısı
 |  |  |  |
| **MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ** |
| 1. Daire testere makinesi
 |  |  |  |
| 1. Şerit testere makinesi
 |  |  |  |
| 1. Kalınlık makinesi
 |  |  |  |
| 1. Yatay delik makinesi
 |  |  |  |
| 1. Dikey delik makinesi
 |  |  |  |
| 1. Mengene
 |  |  |  |
| 1. Düz kalem takımı
 |  |  |  |
| 1. Çekiç
 |  |  |  |
| 1. Zımba tabancası
 |  |  |  |
| 1. Rende
 |  |  |  |
| 1. Şerit metre
 |  |  |  |
| 1. Gönye
 |  |  |  |
| 1. Kumpas
 |  |  |  |
| 1. Freze makinesi
 |  |  |  |
| 1. İşkence
 |  |  |  |
| 1. Dekupaj
 |  |  |  |
| 1. Kompresör
 |  |  |  |
| **SINAV SARF MALZEME LİSTESİ** | **ADET** |
| 1. Kontrplak 120\*80\*0,5
 | **1** |
| 1. Sünger 120\*80\*1
 | **1** |
| 1. Yüz kumaşı 130\*90
 | **1** |
| 1. Kapitone düğme
 | **50** |
| 1. Zımba teli
 | **1 kutu** |
| 1. Kapitone dikiş ipi
 |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| * **Sarf malzemelerin miktarı bir aday için belirlenmiştir.**
 |  |