|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Adayın Adı ve Soyadı:** | **Sınav Tarihi:** | | |
| **T.C. Kimlik No:** | **Sınav Süresi: En fazla 4** saat | | |
| **Adayın Kayıtlı Olduğu Merkez:** | **Sınav Başlama Saati:** | | |
| **Ölçme ve Değerlendirme Yeri:** | | | |
| **Uygulama Sorusu: verilen araba kapısının yanlarını monte ediniz(kaplanmış lif levhaları)** | | | |
| **A.(ÖN HAZIRLIK)** | | **Değerlendirme**  **Puanı** | **Aldığı Puan** |
| ISG kurallarına uyar | | 3 |  |
| Uygulama aşamasında gerekli olan kişisel koruyucu ve donanımları kullanır | | 4 |  |
| Makine ve aletlerin, emniyet kurallarına uygun olarak çalıştığını kontrol eder. | | 5 |  |
| Alet ve avadanlıkları hazırlar | | 4 |  |
| Uygulaması yapılacak işin malzemelerini hazır hale getirir. | | 4 |  |
| **B.(UYGULAMA)** | |  |  |
| Verilen işe uygun olarak kapı iç kısmını hazır hale getirir | | 5 |  |
| Hazırlanmış iş akış şemasında geçen aletleri hazırlar | | 6 |  |
| Gizli tırnakları bağlar | | 8 |  |
| Kapaklı cıvataları hazırlar | | 6 |  |
| İş resmine uygun lif levhasını yerine yerleştirir | | 5 |  |
| El aletleri ve takımlarını uygun bir şekilde kullanır | | 6 |  |
| Kapaklı cıvataları yerine montaj yapar | | 6 |  |
| Kapı kolu vb. malzemeleri takar | | 10 |  |
| Uygun aksesuar montajını yapar | | 8 |  |
| **C. (UYGULAMA SONRASI)** | |  |  |
| İşin, uygunluğunu kontrol eder. | | 4 |  |
| İşin temizliğini yapar | | 4 |  |
| Kullanılan makine ve aletleri, iş bitiminde temizler, el takım ve aletlerini yerine yerleştirir | | 3 |  |
| İş sağlığı ve güvenliği şartlarını gözeterek çalışma alanını temizleyip, düzenlemesini yapar. | | 3 |  |
| Fire olarak artan malzemelerin geri kazanımı için gerekli ayırma işlemlerini yapar. | | 3 |  |
| Çalışanların güvenlik ve sağlığına zarar verebilecek atık maddelerin ayırma işlemlerini yaparak belirlenmiş yerlerde uygun bir şekilde depolar. (yapıştırıcı , tiner vb) | | 3 |  |
| **TOPLAM** | | 100 |  |
| **Notlar / Görüşler:** | | | |
| **Sınav Değerlendiricisinin Adı Soyadı İmza:** | | | |

**\* Bu Form her bir sınav değerlendiricisi tarafından ayrı ayrı doldurulur. Verilen puanlar Sınav Sonuç Tutanağına yazılarak ortalaması alınır.**

**\*\* Sınav sırasında adayın kendisine, çevresine ve işe zarar verebileceği durumların oluşması halinde değerlendiriciler tarafından gerekli uyarılar yapılarak önlem alınması sağlanır. Bu durumda değerlendiriciler, adayın sınava devam ettirilip ettirilmeyeceğine karar verir.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **İSG MALZEMELERİ LİSTESİ(Aday tarafından temin edilecektir.)** | | | |
| 1. İş elbisesi |  |  |  |
| 1. Kulaklık |  |  |  |
| 1. Toz maskesi |  |  |  |
| 1. Koruyucu gözlük |  |  |  |
| 1. Eldiven |  |  |  |
| 1. İş ayakkabısı |  |  |  |
| **MAKİNA TECHİZAT LİSTESİ** | | | |
| 1. Segman sökücü |  |  |  |
| 1. Lif levha |  |  |  |
| 1. Gizli tırnak |  |  |  |
| 1. Plastik tokmak |  |  |  |
| 1. Kapaklı cıvata |  |  |  |
| 1. Tornavida |  |  |  |
| 1. pense |  |  |  |
| 1. uygulama aracı |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **SINAV SARF MALZEME LİSTESİ** | **ADET** | | |
| 1. Gizli tırnak | **10** | | |
| 1. Kapaklı cıvata | **20** | | |
|  |  |  |  |
|  | | |  |
|  | | |  |

**• Sarf malzemelerin miktarı bir aday için belirlenmiştir.**